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(ימולא ע"י האחראי לביצוע על הביקורת ויחתם סופית ע"י אשכול גליל מזרחי ) 
[bookmark: _Hlk124237392]טופס מס' 9 – תחילת עבודות 
הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע,
התקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניין, תחילת עבודות
[bookmark: _Hlk516104]היתר בנייה או שימוש במקרקעין
ועדה מקומית לתכנון ובנייה אצבע הגליל
פרטי הבקשה והמקרקעין 
[bookmark: _Hlk535330835][bookmark: _Hlk7535117]מהות הבקשה: <השלם מידע>
יישוב: <השלם מידע>          רחוב: <השלם מידע>          מס' בית: <השלם מידע>
גוש: <השלם מידע>            חלקה: <השלם מידע>       מגרש לפי תכנית: <השלם מידע>
מס' בקשה להיתר: <השלם מידע>          שם מכון הבקרה: <השלם מידע>
פרטי בעל ההיתר
שם בעל ההיתר: <השלם מידע>
☐ אדם פרטי   ☐ תאגיד  ☐ גוף כהגדרתו בסעיף 261 ד' לחוק התכנון והבנייה או רשות מקומית
מס' ת.ז./ מס' דרכון/  תאגיד: <השלם מידע>          טלפון: <השלם מידע>
מייל: <השלם מידע>           כתובת: <השלם מידע>
הצהרה
[bookmark: _Hlk482889747]אני הח"מ <שם האחראי לביקורת על הביצוע> ת.ז. <השלם מידע> מ.ר <השלם מידע> טלפון <השלם מידע> מייל <השלם מידע> כתובת <השלם מידע>, 
אחראי ביקורת על הביצוע בבנייה או העבודה נשוא ההיתר, מצהיר בזאת:
1. נחתם הסכם ההתקשרות עם אתר מורשה על פי כל דין לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה ובהתאם לרשימה העדכנית של האתרים המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.
2. פסולת הבנייה תפונה אל האתר המורשה לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה במהלך העבודה או מיד לאחר השלמתה, זולת אם הכמות היא מזערית ובהתאם לתקנה 56 (א) (2) לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו-2016.
3. חישוב נפח פסולת הבנייה ועודפי העפר נערך בהתאם לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין (המשרד להגנת הסביבה)

מסמכים מצורפים:
☐ אישור התקשרות אתר מורשה לפינוי פסולת בניין 
    (ניתן לפנות לאשכול גליל מזרחי בנושא זה ).
☐ טבלת הצהרה על כמות פסולת בנייה ועודפי עפר (מצורפת מטה )
1. הנני מצהיר כי כמות פסולת הבנייה בהאם למפתח חישוב כמויות הפסולת המפורטות בסעיף 2.2 לעיל :



מס' היתר: <השלם מידע>	

	קבוצת יחוס
	כמות פסולת מיוצרת עבור כל 100מ"ר בנוי
	 שטח במ"ר
(עפ"י ההיתר שניתן)
	כמות פסולת בניה (טון)

	מ"ר בניה רגילה למגורים
	20 טון בממוצע
	<השלם מידע>
	<השלם מידע>

	מ"ר בניה טרומית למגורים
	לפחות 6 טון
	<השלם מידע>
	<השלם מידע>

	מ"ר בניה ציבורית ומשרדים
	לפחות 15 טון
	<השלם מידע>
	<השלם מידע>

	מ"ר מסחר ותעשייה
	לפחות 10 טון

	<השלם מידע>
	<השלם מידע>

	מ"ר מרתפים
	לפחות 3 טון

	<השלם מידע>
	<השלם מידע>

	מ"ר הריסה
	לפחות 150 טון ל-100מ"ר מבנה הרוס

	<השלם מידע>
	<השלם מידע>

	מ"ק עודפי עפר/חפירה
	200 טון (ליחידה של 100 מ"ק בנוי)
	<השלם מידע>
	<השלם מידע>

	
סה"כ
	
	<השלם מידע>
	<השלם מידע>


2. הנני מצהיר כי במידה ובמהלך העבודה יתברר לי שהשתנו כמויות פסולת הבניין ו/או עודפי עפר , אמציא לרשות הרישוי מיד חישוב מעודכן של הכמויות שפורטו לעיל .
יצירת קשר עם אשכול גליל מזרחי :
פרטים ליצירת קשר אשכול גליל מזרחי טלפון :04-6427099 074-7161428  
אתר : www.eastgalil.org.il
אורי סיטון - ori@eastgalil.org.il  
[bookmark: _Hlk170026798]
האחראי לביקורת על הביצוע                          חתימת אשכול גליל מזרחי שם המאשר 
תאריך:   <השלם תאריך>                                    תאריך:                   <השלם תאריך>    


חתימה:    <השלם מידע>                                     חותמת האשכול:      <השלם מידע>   
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